**阜阳科学技术学校名师工作坊设备采购项目**

**询 价 文 件**

**项目编号：YZZT（2018）W175**

**采 购 人： 阜阳科学技术学校**

 **2018 年04月23日**

**目 录**

**第一章 询价文件…………………………………………………3**

一、询价公告…………………………………………………3

二、供应商须知前附表………………………………………5

三、供应商报价须知…………………………………………7

四、签订合同…………………………………………………9

五、评审方法及废标…………………………………………10

六、供应商须提供资格审查材料……………………………11

七、采购需求…………………………………………………12

八、合同格式…………………………………………………13

**第二章 报价文件…………………………………………………16**

一、法定代表人授权书………………………………………17

二、报价函格式………………………………………………18

三、供应商诚信承诺书………………………………………19

四、货物报价明细表…………………………………………20

五、技术规格响应表…………………………………………21

六、资格证明材料……………………………………………22

**第一章 询价文件**

**一、询价公告**

**1.项目概况**

1.1项目名称： 阜阳科学技术学校名师工作坊设备采购项目；

1.2项目编号：YZZT（2018）W175；

1.3采购方式： 询价 ；

1.4采 购 人： 阜阳科学技术学校；

1.5资金来源： 财政资金；

1.6采购预算： 32万元；

1.7标包划分： 1 个标包；

1.8采购内容：中餐实训室及铺床、标间实训室相关设备采购，详见采购需求。

1.9采购范围： 详见采购需求

1.10采购规模： 32万元

**2.供应商资格**

2.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.22.2 投标供应商具有独立法人资格，提供有效的企业法人营业执照，营业范围包含所投货物。

2.2 本项目是否接受联合体投标。□是 ■否

**3.询价文件的获取**

3.1凡有意参加的供应商，于2018年04月23日起可在阜阳市公共资源交易网(<http://jyzx.fy.gov.cn>)网站下载询价文件。

3.2 询价文件售价 500 元/标包，售后不退。供应商须在开标前1小时内到阜阳市颍州区招标采购代理处开标 一 室交纳询价文件费用并领取收据，未提交收据的供应商，采购人将拒绝接收其报价文件。

**4. 报价文件的递交:**

4.1报价文件递交的截止时间（开标时间）为2018年04月27日16时30分，地点为阜阳市颍州区招标采购代理处开标 一 室（阜阳市东清路100号）。

4.2报价文件递交时间:投标截止时间前 1小时内。

4.3逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人拒绝接收。

**5.发布公告的媒介：**

本次询价公告同时在以下网站发布：

中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn

安徽省政府采购网http://www.ahzfcg.gov.cn

阜阳市公共资源交易网[http://jyzx.fy.g](http://jyzx.fy.gov.cn)[ov.cn](http://jyzx.fy.gov.cn)

颍州区人民政府网[http://www.yingzhou.gov.cn](http://www.yingzhou.gov.cn/)

**6.联系方式 :**

采 购 人： 阜阳科学技术学校

地 址： 阜阳市颍州区

联 系 人： 贺子刚、王德森

电 话： 13965583098、13030681703

政府采购技术合作单位： 安徽正诚项目管理有限公司

地 址： 阜阳市颍州中路房地产大厦二楼

联 系 人： 李梅、宋子龙

电 话： 0558-6687999

电子邮箱： 840600442@qq.com

2018年04月23日

# 二、 供应商须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 阜阳科学技术学校名师工作坊设备采购项目 |
| 2 | 采购人 | 名 称：阜阳科学技术学校 联系人：贺子刚、王德森电 话：13965583098、13030681703地 址：阜阳市颍州区 |
| 3 | 政府采购技术合作单位 | 名 称：安徽正诚项目管理有限公司联 系 人：李梅、宋子龙电 话：0558-6687999地 址：阜阳市颍州中路房地产大厦二楼电子邮箱：840600442@qq.com |
| 4 | 采购内容 | 中餐实训室及铺床、标间实训室相关设备采购 |
| 5 | 采购预算 | 32万元 |
| 6 | 标包划分 |  1 个标包。 |
| 7 | 交货地点、 交货时间 | 交货地点：招标人指定地点交货时间：合同签订后 20 个日历天内完成供货安装及调试 |
| 8 | 资金来源 | 财政资金 |
| 9 | 询价文件费用 | 500元/标包，售后不退。 |
| 10 | 报价文件份数 | 正本 1 份，副本 3 份 |
| 11 | 封套上写明 | 采购人名称：(项目名称)报价文件供货商名称：在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 12 | 报价文件递交 | 递交起止时间：2018年04月27日15时30分～2018年04月27日16时30分（北京时间） 地点：颍州区招标采购代理处开标 *一* 室（阜阳市东清路100号） |
| 13 | 开 标 | 时间：2018年04月27日16时30分（北京时间）地点：颍州区招标采购代理处开标 一 室（阜阳市东清路100号） |
| 14 | 中标公告地点 | 同询价公告发布网站 |
| 15 | 付款方式 | 验收合格后七个工作日内一次性付至合同价的95%，余款作为质保金，自验收合格之日起 1 年后一次性付清。 |
| 16 | 履约保证金的缴纳 | 中标价款的 5 %，中标人在领取中标通知书后签订合同前，交至采购人账户，否则视为自动放弃中标资格。 |
| 17 | 履约保证金的退还 | 项目验收合格后一次性退还。 |
| 18 | 人员到场 | 以下人员须按时参加开标会，并由采购人当场核验（以下证件均为原件）：**法定代表人参加时，持法定代表人本人身份证；****或授权委托人参加时，持授权委托书、本人身份证。****注：核验时，授权委托书宜单独提供一份，法定代表人的符合性由评标委员会依据资格后审文件确定。** |
| 19 | 特别提示1 | 投标报价包含招标代理费，由中标人在领取中标通知书前交至招标代理公司。招标代理费：肆仟捌佰陆拾元整（￥：4800元）。 |
| 20 | 特别提示2 | 供应商提供的与报价有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由供应商负全责。 |

**三、供应商报价须知**

1、报价应含有所报货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。报价为供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和。报价文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

3、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

4、供应商应确保其所提供的报价资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

5、无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，则采购人均有权决定是否取消该供应商此前评议的结果，或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均自行承担。

6、报价文件一律不予退还。

**四、签订合同**

1、成交供应商应按规定的时间、地点与采购人签订成交合同，书面合同签订后7个工作日内，中标人将合同按行业主管部门规定备案后，交颍州区招标投标监督管理局一份存档。

 2、采购双方必须严格按照询价文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题等风险由双方自行承担。

3、合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

**五、评审方法及废标**

1、本次询价活动将采用有效低价方法评审。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。如果有效最低报价出现两家或两家以上相同者，且均通过询价小组评审，则以质优与服务优的优先，如质优与服务优相同则采取随机摇号方式确定成交单位。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

 1）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；

 2）因重大变故，采购任务取消的；

 3）报价文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限；

4）实质性满足询价文件的供应商不足三家的。

3、在询价过程中，出现下列情形之一的，供应商的报价文件无效：

 1）供应商对同一询价项目递交两份或多份内容不同的报价文件，或对同一询价项目有两个或多个报价，且未声明哪一份有效的；

2）询价过程中，供应商报价明显低于成本价的，询价小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

**六、供应商须提供资格审查材料**

1、营业执照

2、采购需求中需提供的其它材料

**注：**以上所涉及的证件须在报价文件内提供加盖供应商单位公章的复印件或影印件，复印件或影印件缺少任何一项，视为未提供该项证件。

**七、采购需求**

1. 中餐实训室

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 电脑 | 类型：品牌商用台式电脑处理器：Intel酷睿四核I5-7400处理器（3.0G主频 6M缓存）或以上；★主板： Intel B或Q系列芯片组主板 (不接受H系列主板芯片组)，主板最少有1个PCI-EX16；2个PCI-EX1；1个PCI内存：8GB 2400MHz DDR4内存，4根内存插槽；★硬盘：1T 具备硬盘保护减震技术；光驱：无光驱；显卡：集成显卡；声道：5.1声道★显示器：21.5LED宽屏液晶显示器,需通过TCO7.0认证并提供证书复印件；★电源：不小于220W或以上；★键鼠：抗菌光电鼠标、键盘；防水键盘，需提供键盘IPX7防水报告★接口：8个USB接口，其中最少顶置2个USB3.0；2个DP接口机箱：要求顶置提手、顶置开关设计和顶置重启键，机箱预留资产管理标签位（非粘贴式）；机箱尺寸不小于23L★质保及服务：所投设备必须通过国家3C、节能、环保，计算机产品生产厂商具有国家认可机构颁布的3A级信用等级证书、具有2017年中国教育装备行业协会会员证书；计算机产品具有整机防雷认证、防静电检验证书、整机阻燃认证、抗电磁辐射B级认证、防腐蚀认证，可以在温度-25°C至60°C之间，湿度20%至93%之间恶劣环境工作环境正常工作；以上证书均需提供复印件 | 台 | 1 |
| 2 | 投影仪 | ★1、亮度：≥3500流明；★2、分辨率：1024\*768；★3、液晶面板：采用不小于0.63英寸的无机配向膜液晶板；★4、对比度：20000：1，提供官网截图；★5、变焦倍数：1.2倍变焦；音响输出功率：16W；灯泡功率：225UHP；垂直梯形校正；★6、接口：RGB输入\*2；HDMI输入\*2（一路HDMI支持MHL连接）,音频输入：RCA输入\*2，微型立体声端子\*2；视频输入：RCA\*1；麦克风输入：微型单声道端子\*1；音频输出：微型单声道端子\*1；RGB输出\*1；USB(B)\*1；USB（A)\*2，RJ45\*1；RS232\*1;灯泡发光管散热装置，提供证明文件；★7、HDCR功能：在明亮的的环境中使用一般的投影机，投影图像中黑色部分会受干扰。HDCR功能可修正由室内光照或者室外光源引发的此现象；★8、Accentualizer技术功能：对图像效果进行调节，接近真实色彩；具有实用新型的防尘结构，提供证明文件；★9、DICOM仿真模式：适合显示如X光照片的医学图像，可用于教学之类的用途；★10、图像优化功能：可根据灯泡损耗情况通过影像自动修正保持能见度；★11、边角校正功能：通过独立调整透射比画面的四角和四边的位置达到最佳的效果，非常适合在复杂环境下不规则的画面校正；★12、智能省电模式：可根据输入信号源电平自动调整灯泡亮度；美术模式： 图像修正技术使图像的表现力增强，得到艳丽的投影画面；★13、主持人控制模式：可以让网络中的50（\*4）台电脑连接到投影机，一台计算机作为主持人。教师可利用主持人电脑选择任意学生的电脑投影图像；★14、其他功能：网络桥功能，邮件警示功能，静止图像传送功能，黑板（黑）及黑板（白)模式，暂时遮屏功能，自动垂直梯形校正；★15、智能节电：按下遥控器上的“智能节电",或者自己设定的时间（1-30）分钟内，投影机的灯泡输出功率降。 | 台 | 1 |
| 3 | 投影幕布 | 投影幕布，电动120，白塑幕，壁挂式，包括安装调试,、增益2.5（倍）、有效散射角大于32度、幕面材料， | 块 | 1 |
| 2 | 功放 | 额定功率（RMS）: 8Ω/60s 400W x 28Ω/40ms 500W x 2，4Ω/40ms 800W x 2最大输出电压:（VP/40ms） 80V正常功耗:（230V 8Ω D=2.83） 1.6A最大功耗:（230V 4Ω D=2.83） 3.2A总谐波失真:（@f=1kHz，8R X 1） <0.025%互调失真:（@f=60/7kHz,4:1 ） <0.075%信噪比:（@f=1kHz，8R X 1、32dB、A计权） >110dB阻尼系数:（@f=100Hz，8R X 1） >300频率响应:（f=20/20KHz，8R X 1，28.3V） <+/-0.5dB重量: 14Kg  | 台 | 1 |
| 3 | 音箱 | 单元组成:LF:1 x 8" HF:1 x 1"压缩驱动器频率响应(-3dB):90Hz-18KHz (-10dB):85Hz-18KHz灵敏度:92dB额定功率(RMS):100W最大声压级(1m):112dB额定阻抗: 8Ω指向性(H X V): 140° x 140°输入方式:2 x NL4净尺寸(W x D x H):225 x 270 x 408mm净重:9Kg | 只 | 2 |
| 4 | 无线话筒 | 使用UHF470-960MHz频段，避免干扰频率采用DSP高频及中频滤波，充分消除干扰信号 采用低电压设计，电池电压低到2.2V仍可以工作 采用特别ALC电路不用担心音量过大而失真采用低功耗元器件，电池使用寿命延长 采用音频压缩扩展技术，减少噪音，动态范围加大 设有压缩减弱功能，有效减少回输啸叫 独特的噪音静噪功能，拒绝外部干扰打开本机蔽音系统可接调音台和Karaok放大器，可用超长距离的连接线 适用于二歌舞厅、会议厅、教学讲课和家庭娱乐 | 只 | 1 |
| 5 | 中控 | 9键PVC按键面板，带信号切换指示，面板上集成网络接口\USB接口\VGA接口\音频接口\话筒口各一个； 用户 可自定义按键功能，若用默认可不需要设置即可使用 | 台 | 1 |
| 6 | 讲台 | 三聚氰氨板双面彩色装饰面，颜色配合专业实训氛围，择优选用，机器封装PVC胶边；带两个抽屉、带电脑主机位，采用名牌五金滚珠三节式导轨，键盘托架必须安装前后档板，导轨架必须采用三面加固型。 | 台 | 1 |
| 7 | 无线网络设备 | 企业无线路由器无线标准 IEEE 802.11a/b/g/n/ac，无线速率 1000Mbps，工作频段 2.4GHz,5GHz硬件参数广域网接口 1个10/100/1000Mbps局域网接口 4个10/100/1000Mbps | 台 | 1 |
| 8 | 1.8米圆桌 | 尺寸：D1800\*H760mm PVC板面 | 张 | 4 |
| 9 | 椅子 | 尺寸：L45\*W45\*H75mm，宴会餐椅，铝质管材 | 把 | 40 |
| 10 | 玻璃转台 | 直径110cm餐桌功能: 旋转饰面材质: 玻璃 | 个 | 4 |
| 11 | 椅套 | 面料：色织高档提花面料，花型颜色可以多选 | 个 | 40 |
| 12 | 台号牌 | 材质：亚克力 规格：9\*14cm 形状：扇形 | 个 | 4 |
| 13 | 圆形托盘 | 材质：防滑橡胶 尺寸：外直径35.5cm，内直径31.5cm 工艺：磨砂 | 个 | 4 |
| 14 | 备餐台 | 尺寸：L820\*W430\*H1060cm | 张 | 4 |
| 15 | 台布 | 材质：平纹台布  尺寸：直径220cm 颜色可选 | 个 | 4 |
| 16 | 桌裙 | 类型：平纹桌裙 尺寸：直径300cm颜色可选 | 个 | 4 |
| 17 | 口布 | 类型：平纹口布 尺寸：50\*50cm颜色可选 | 个 | 40 |
| 18 | 菜单 | 材质：皮质 尺寸：31\*21.5cm | 份 | 4 |
| 19 | 点单夹 | 材质：塑料 尺寸：25\*15cm | 个 | 4 |
| 20 | 中餐餐具 | 包括：10.5平板碟、7 浅式盘、4.5 寸陶瓷翅碗、、小勺、两用筷架、半纹杯、毛巾碟、半纹杯垫、味碟各10件，3.5寸烟缸、牙签筒、大茶壶各1件 | 套 | 4 |
| 26 | 小毛巾 | 类型：湿巾展开尺寸约为280\*280mm | 块 | 40 |
| 27 | 果汁杯 | 材质：耐高温玻璃钢化  颜色：无色透明 尺寸：高170mm口径80mm 容量320ml | 个 | 40 |
| 28 | 红酒杯 | 材质：耐高温玻璃钢化 尺寸：全高260mm 直径98mm | 个 | 40 |
| 29 | 白酒杯套件 | 分酒器尺寸：高7.5cm，口径5.5cm ，容量130ml 材质：耐高温玻璃钢化 高脚酒杯尺寸：高6.3cm ，口径2.2cm ，容量150ml  | 个 | 40 |
| 30 | 扎壶 | 材质：玻璃  尺寸：高21cm 底径9.5cm 上口径14cm  | 个 | 4 |
| 31 | 红酒开瓶器 | 材质：不锈钢  尺寸：163\*43\*38mm  | 个 | 4 |
| 32 | 酒篮 | 材质：铁艺  类型：手提啤酒架 尺寸：26.5\*18\*34cm | 把 | 4 |
| 33 | 托盘 | 材质：防滑橡胶 尺寸：25\*35cm 工艺：防滑方形托盘  | 个 | 4 |
| 34 | 消毒柜 | 安装方式：立式,控制方式：电子按键,消毒方式：巴氏光波 红外线,容积：100L,消毒时间: 20分钟消毒星级: 二星级 消毒温度: 120℃ | 个 | 1 |
| 35 | 装修 | 房间吊顶、地面、电路、灯光、窗帘 | 间 | 1 |
| 36 | ★吊顶式全热交换新风机 | 一、产品特点：1.通风换气：2.高效多重过滤：3.节能：采用直流变频电机，有效降低能耗。同时采用高效全热交换器，有效节约室内能源消耗。4.低噪音： 采用直流变频电机和优质高效控制算法，有效降低运行噪音，尽可能降低机器对人员活动的影响。二、产品参数风量（m³/h）：250电源：220V,50Hz功率(W)：135机外静压（Pa）：80噪音（dB）：34重量(Kg)：24温度交换效率（制热/制冷）：72/52★1. 投标提供产品彩页。 | 台 | 1 |

1. 铺床、标间实训室

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参数** | **单位** | **数量** |
| **铺床实训室** |
| 1 | 电脑 | 类型：品牌商用台式电脑处理器：Intel酷睿四核I5-7400处理器（3.0G主频 6M缓存）或以上；★主板： Intel B或Q系列芯片组主板 (不接受H系列主板芯片组)，主板最少有1个PCI-EX16；2个PCI-EX1；1个PCI；内存：4GB 2400MHz DDR4内存，4根内存插槽；★硬盘：1T 硬盘；具备硬盘保护减震技术；光驱：无光驱；显卡：集成显卡；声道：5.1声道；★显示器：19.5LED宽屏液晶显示器,需通过TCO7.0认证并提供证书复印件；电源：不小于220W或以上；★键鼠：抗菌光电鼠标、键盘；防水键盘，需提供键盘IPX7防水报告复印件；接口：8个USB接口，其中最少顶置2个USB3.0；2个DP接口机箱：要求顶置提手、顶置开关设计和顶置重启键，机箱预留资产管理标签位（非粘贴式）；机箱尺寸不小于23L★质保及服务：所投设备必须通过国家3C、节能、环保，计算机产品生产厂商具有国家认可机构颁布的3A级信用等级证书、具有2017年中国教育装备行业协会会员证书；计算机产品具有整机防雷认证、防静电检验证书、整机阻燃认证、抗电磁辐射B级认证、防腐蚀认证，可以在温度-25°C至60°C之间，湿度20%至93%之间恶劣环境工作环境正常工作；以上证书均需提供复印件 | 台 | 4 |
| 2 | 投影仪 | ★1、亮度：≥3500流明；★2、分辨率：1024\*768；★3、液晶面板：采用不小于0.63英寸的无机配向膜液晶板；★4、对比度：20000：1，提供官网截图；★5、变焦倍数：1.2倍变焦；音响输出功率：16W；灯泡功率：225UHP；垂直梯形校正；★6、接口：RGB输入\*2；HDMI输入\*2（一路HDMI支持MHL连接）,音频输入：RCA输入\*2，微型立体声端子\*2；视频输入：RCA\*1；麦克风输入：微型单声道端子\*1；音频输出：微型单声道端子\*1；RGB输出\*1；USB(B)\*1；USB（A)\*2，RJ45\*1；RS232\*1;灯泡发光管散热装置，提供证明文件；★7、HDCR功能：在明亮的的环境中使用一般的投影机，投影图像中黑色部分会受干扰。HDCR功能可修正由室内光照或者室外光源引发的此现象；★8、Accentualizer技术功能：对图像效果进行调节，接近真实色彩；具有实用新型的防尘结构，提供证明文件；★9、DICOM仿真模式：适合显示如X光照片的医学图像，可用于教学之类的用途；★10、图像优化功能：可根据灯泡损耗情况通过影像自动修正保持能见度；★11、边角校正功能：通过独立调整透射比画面的四角和四边的位置达到最佳的效果，非常适合在复杂环境下不规则的画面校正；★12、智能省电模式：可根据输入信号源电平自动调整灯泡亮度；美术模式： 图像修正技术使图像的表现力增强，得到艳丽的投影画面；★13、主持人控制模式：可以让网络中的50（\*4）台电脑连接到投影机，一台计算机作为主持人。教师可利用主持人电脑选择任意学生的电脑投影图像；★14、其他功能：网络桥功能，邮件警示功能，静止图像传送功能，黑板（黑）及黑板（白)模式，暂时遮屏功能，自动垂直梯形校正；★15、智能节电：按下遥控器上的“智能节电",或者自己设定的时间（1-30）分钟内，投影机的灯泡输出功率降。  | 台 | 1 |
| 3 | 投影幕布 | 投影幕布，电动120，白塑幕，壁挂式，包括安装调试,、增益2.5（倍）、有效散射角大于32度、幕面材料， | 块 | 1 |
| 4 | 功放 | 额定功率（RMS）: 8Ω/60s 400W x 28Ω/40ms 500W x 2，4Ω/40ms 800W x 2最大输出电压:（VP/40ms） 80V正常功耗:（230V 8Ω D=2.83） 1.6A最大功耗:（230V 4Ω D=2.83） 3.2A总谐波失真:（@f=1kHz，8R X 1） <0.025%互调失真:（@f=60/7kHz,4:1 ） <0.075%信噪比:（@f=1kHz，8R X 1、32dB、A计权） >110dB阻尼系数:（@f=100Hz，8R X 1） >300频率响应:（f=20/20KHz，8R X 1，28.3V） <+/-0.5dB重量: 14Kg  | 台 | 1 |
| 5 | 音箱 | 单元组成:LF:1 x 8" HF:1 x 1"压缩驱动器频率响应(-3dB):90Hz-18KHz (-10dB):85Hz-18KHz灵敏度:92dB额定功率(RMS):100W最大声压级(1m):112dB额定阻抗: 8Ω指向性(H X V): 140° x 140°输入方式:2 x NL4净尺寸(W x D x H):225 x 270 x 408mm净重:9Kg | 对 | 2 |
| 6 | 无线话筒 |  使用UHF470-960MHz频段，避免干扰频率◆ 采用DSP高频及中频滤波，充分消除干扰信号 ◆ 采用低电压设计，电池电压低到2.2V仍可以工作 ◆ 采用特别ALC电路不用担心音量过大而失真◆ 采用低功耗元器件，电池使用寿命延长 ◆ 采用音频压缩扩展技术，减少噪音，动态范围加大 ◆ 设有压缩减弱功能，有效减少回输啸叫 ◆ 独特的噪音静噪功能，拒绝外部干扰打开本机蔽音系统◆ 可接调音台和Karaok放大器，可用超长距离的连接线 ◆ 适用于二歌舞厅、会议厅、教学讲课和家庭娱 | 台 | 1 |
| 7 | 中控 | 9键PVC按键面板，带信号切换指示， 面板上集成网络接口\USB接口\VGA接口\音频接口\话筒口各一个； 用户可自定义按键功能，若用默认可不需要设置即可使用 | 台 | 1 |
| 8 | 讲台 | 三聚氰氨板双面彩色装饰面，颜色配合专业实训氛围，择优选用，机器封装PVC胶边；带两个抽屉、带电脑主机位，采用名牌五金滚珠三节式导轨，键盘托架必须安装前后档板，导轨架必须采用三面加固型。 | 台 | 1 |
| 9 | 无线网络设备 | 企业无线路由器无线标准 IEEE 802.11a/b/g/n/ac，无线速率 1000Mbps，工作频段 2.4GHz,5GHz硬件参数广域网接口 1个10/100/1000Mbps局域网接口 4个10/100/1000Mbps | 台 | 1 |
| 10 | 单人床 | 材质：松木规格：150\*200cm | 个 | 4 |
| 11 | 床垫 | 材质：高档针织面料，独立经钢弹簧，内含海绵，乳胶规格：150\*200cm | 个 | 4 |
| 12 | 枕头 | 填充物：100%聚酯纤维面料：纯棉规格：常规单人枕头 | 个 | 8 |
| 13 | 被芯 | 材质：棉质填充物：棉花 | 个 | 4 |
| 14 | 四件套 | 材质：棉质规格：床单（1500\*2150mm）\*1被套\*1（1600\*2150mm）枕套\*2（480\*740mm） | 套 | 4 |
| 15 | 1.5M床尾垫 | 1.2M；高档装饰布170\*50cm 材质：涤纶面料密度: 173X118  | 个 | 4 |
| 16 | 1.5M保护垫 | 纱织60\*80s精纺高档装饰布面料密度: 173X118 面料材质: 涤棉 图案: 条纹  | 个 | 4 |
| 17 | 1.5床裙 | 尺寸：200\*200cm+25cm高档装饰布面料密度: 173X118 面料材质: 涤棉 | 个 | 4 |
| 18 | 储物柜 | 尺寸：1200\*600\*750mm材质：三聚氰胺板 | 个 | 4 |
| 20 | 无线网络设备 | 企业无线路由器无线标准 IEEE 802.11a/b/g/n/ac，无线速率 1000Mbps，工作频段 2.4GHz,5GHz硬件参数广域网接口 1个10/100/1000Mbps局域网接口 4个10/100/1000Mbps | 台 | 1 |
|  | 装修 | 房间吊顶、地面、电路、灯光、窗帘、卫生间吊顶、地面等 | 间 | 1 |
| **标间实训室** |
| **序号** | **产品名称** | **参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 1.2米床底座 | 材质：松木规格：1200\*2000mm | 个 | 2 |
| 2 | 床垫 | 材质：高档针织面料，独立经钢弹簧，内含海绵，乳胶规格：120\*200cm | 个 | 2 |
| 3 | 枕头 | 填充物：100%聚酯纤维面料：纯棉规格：常规单人枕头 | 个 | 4 |
| 4 | 被芯 | 材质：棉质填充物：棉花 | 个 | 2 |
| 5 | 四件套 | 材质：棉质规格：床单（1500\*2150mm）\*1被套\*1（1600\*2150mm）枕套\*2（480\*740mm） | 套 | 2 |
| 6 | 1.2M床尾垫 | 2M；高档装饰布 材质：涤纶面料密度: 173X118  | 个 | 2 |
| 7 | 抱枕 | 高档装饰布 枕芯材质：化纤面料密度: 173X118 面料材质: 涤棉 尺寸; 50\*50 | 个 | 4 |
| 8 | 1.2米床裙 | 高档装饰布面料密度: 173X118 面料材质: 涤棉 | 个 | 2 |
| 9 | 1.2M保护垫 | 纱织60\*80s精纺高档装饰布面料密度: 173X118 面料材质: 涤棉 图案: 条纹  | 个 | 2 |
| 10 | 电水壶 | 电热水壶容积: 2L以上加热方式: 底盘加热电热水壶类型: 电热水壶保温功能: 无电热水壶材质: 不锈钢附加功能: 自动断电刻度标示: 内壁标示颜色分类: 顶配-豪华全钢盖2升 | 个 | 1 |
| 11 | 面巾 | 750\*350mm面料密度: 173X118 图案: 条纹 | 块 | 2 |
| 12 | 浴巾 | 1400\*800mm面料密度: 173X118 图案: 条纹 | 块 | 2 |
| 13 | 地巾 | 800\*500mm面料密度: 173X118 图案: 条纹 | 块 | 1 |
| 14 | 小方巾 | 材质：纯棉（不小于320\*320mm，重量不低于55G）面料密度: 173X118 图案: 条纹 | 块 | 2 |
| 15 | 拖鞋 | PVC（聚氯乙烯）拖鞋采用模压发泡工艺生产工艺，PVC微孔泡沫塑料拖鞋执行国标GB/T 3087-94 | 个 | 2 |
| 16 | 浴袍 | 尺码: XL（身高170-175）面料主材质: 棉 面料俗称: 珊瑚绒面料 成分含量: 95%以上 | 件 | 2 |
| 17 | 衣柜 | 尺寸：1070\*1900\*550mm，双门三聚氰胺板材,花色可选内部空间可自由组合 | 组 | 1 |
| 18 | 纸巾盒 | 长方形，皮革 | 个 | 1 |
| 19 | 台灯 | 颜色分类: 台灯高38厘米，宽20厘米光源电压: 220V光源类型: 白炽灯功率: 31W(含)-40W(含) | 台 | 1 |
| 20 | 床头柜 | 定制50\*60cm优质密度板框架三聚氰胺板板面；花纹可选 | 个 | 3 |
| 21 | 卫生间马桶 | 缓降盖板喷射虹吸式 马桶盖材质：PP板 其他排水方式：地排类别：普通马桶马桶盖是否缓冲：缓冲坐便器冲水方式：喷射虹吸式 | 个 | 1 |
| 22 | 淋浴器 | 不锈钢材质 双花洒龙头 冷热水控制类型: 恒温控制花洒支架类型: 带升降挂墙式  | 套 | 1 |
| 23 | 玻璃淋浴房 | 具体尺寸现场测量。产品采用纳米自洁钢化玻璃，8mm厚度，不吸污，不挂污渍，超强耐温差-60℃到+360℃的耐温范围，O级防霉标准，防止长期使用过程中出现玻璃霉变。开合方式：双移门，304不锈钢拉手5层电镀工艺。产品采用6463铝材，亮度达到500度，铝材更有光泽，铝材硬度达到13——14度或更高 | 个 | 1 |
| 24 | 卫生间梳妆镜 | 洗漱台、镜子（带防雾处理）、龙头 台面类型: 一体陶瓷盆 颜色分类: 落地两门两抽  | 个 | 1 |
| 25 | 化妆放大镜 | 圆形 镜面直径23CM 可左右180度转向满足小空间的站位需求 除安装底座为304不锈钢材质，其他金属部分均为黄铜制造。 | 个 | 1 |
| 26 | 镜灯 | 8w，220v,白色，铝制 | 台 | 1 |
| 27 | 专用用具 | 鞋篮2个、卷纸架2个、防滑垫2个、一次性用品盒2个、漱口杯2个、皂碟2个、皂液器4个、盖杯4、10#水晶烟缸2个、便签夹2个、长方纸巾盒2个、电吹风2个、衣架16个、裤夹8个、洗衣袋4个、服务指南夹2个、垃圾桶4个、洗衣单、酒水单8个、毛巾架2个 | 套 | 1 |
| 28 | 换气扇 | 面板尺寸: 246×246mm开孔尺寸: 208×208mm换气扇类别: 天花板吸顶式 | 个 | 1 |
| 29 | 电视 | 平面电视 屏幕尺寸 43英寸LED液晶电视机 颜色银色 分辨率3840×2160  | 台 | 1 |
| 31 | 行李架 | 800\*400\*450mm1、基材采用广东林盾E1级三聚氰胺板，甲醛放量符合GB18580-2001E1级标准；采用 18mm厚的三聚氰胺板，符合国家环保要求。2、上海兄奕PVC封边。 3 广东荣利达三合一配件 。 | 个 | 1 |
| 32 | 写字台 | 2000\*600\*750mm1、基材采用广东林盾E1级三聚氰胺板，甲醛放量符合GB18580-2001E1级标准；采用 18mm厚的三聚氰胺板，符合国家环保要求。2、上海兄奕PVC封边。 3 广东荣利达三合一配件 。 | 个 | 1 |
| 33 | 椅子 | 尺寸：800\*600\*500mm； 样式可选 | 把 | 1 |
| 34 | 电视柜 | 定制2400\*600\*500mm1、基材采用广东林盾E1级三聚氰胺板，甲醛放量符合GB18580-2001E1级标准；采用 18mm厚的三聚氰胺板，符合国家环保要求。2、上海兄奕PVC封边。 3 广东荣利达三合一配件 。 | 个 | 1 |
| 36 | 茶杯 | 材质: 45%以上骨粉骨瓷容量: 400mL  | 个 | 2 |
| 39 | 无线网络设备 | 企业无线路由器无线标准 IEEE 802.11a/b/g/n/ac，无线速率 1000Mbps，工作频段 2.4GHz,5GHz硬件参数广域网接口 1个10/100/1000Mbps局域网接口 4个10/100/1000Mbps | 台 | 1 |
|  | 装修 | 房间吊顶、地面、电路、灯光、窗帘、卫生间吊顶、地面等 | 间 | 1 |
| 53 | 客房控制实训仿真软件 | **【系统环境】**1、系统必须基于.NET技术和B/S架构开发，客户端无人数限制，易安装易维护；2、统数据库基于MSSQL数据库、服务器环境基于win2003、win2008或更高版本；**【系统功能】**★1.酒店管理模拟教学实训软件，从酒店前厅、酒店客房、酒店营销部、人力资源部、后勤保障部及康乐餐饮部，提供全方位的信息化管理；通过该系统，学生可以了解掌握现代大型酒店的信息化管理流程；★2.软件必须按照星级宾馆标准化业务程序流程，结合现代酒店管理教学的特点，创造一个酒店管理实习的逼真的空间；★3.系统角色分为管理员、教师、酒店、客户四个用户角色；4.教师端主要功能模块包括班级管理、学生管理、案例管理、学生考核、评分设置、操作得分、在线考试等模块；5.教师添加学生账号时，可指定用户学生角色，批量添加；★6.为保证学生实训考核的公正合理性，教师在可根据情况设置单个实训项目操作得分项的最大得分和每次得分；并自动记录统计每位学生的操作得分；★7.要求系统能全面监控学生实训过程，为教师端提供直接进入各学生端操作界面的快速通道，与各学生端数据保持一致，互不干扰；★8.学生角色分为酒店经营者和客户，酒店组织机构由总经理、前厅部、客房部、餐饮部、康乐部、销售部、财务部、人事部、工程部、采购部、安保部构成；★9.总经理端提供经营管理查询，包括预订查询、客房查询、餐厅查询、康乐查询和投诉查询；提供一系列价目表设计功能：客房价格、厅房价格、娱乐项目；★10.总经理端提供自动报表生成功能，包括合约公司账务表、酒店营业日报表、客户入住记录表、房间状态表、客人名单表、客人生日表、来自地区表、散客预订表、团队预订表、团体主单表、预订取消表、合约公司；★11.前厅部业务需包括散客预订处理、团队预订处理、网上预订处理以及前台接待业务；12.客房部需提供客房清洁、消费记账、投诉意见记录与处理、洗衣服务、采购需求申请等模块；13.餐饮部制定菜单价目表，就餐款项计算和汇总工作，餐桌清理工作；14.康乐部服务流程包括康乐消费账单查询和康乐部投诉处理；★15.销售部开发酒店协议单位和会员客户，定期维护协议单位，会员信息，查看客户历史记录，和酒店黑名单；分员也可以分类，如普通地员，黄金会员等，不同类型的会员有不同的打折额度；对会员在餐饮、娱乐等其它消费也列入打折范围；16.支持财务部查询任意时段的收入与支出状况；17.人事模块包括员工管理、考核管理、奖惩管理、岗位变动、请假管理、员工生日表和投诉意见七个功能；★18.采购部汇总客房部、餐饮部、康乐部等部门采购需求，实现采购需求合并生成采购申请，提交总经理审核过程；支持商品出入库查询；★19.为客户端提供散客预订、团队预订、散客入住、团队入住、厅房预订、餐厅的点菜与结账、康乐消费与结账等功能；结账类型分为现金结账和客房签单两种付款方式；结账时根据选择的合同单位或会员信息，系统自动计算折扣价格；20.客户可通过酒店行业网查询比较各酒店房源信息，向酒店预订房源；★21.酒店行业网提供首页、查询预订和酒店资讯快速导航栏；支持酒店根据城市、星级、酒店名称组合查询；与酒店企业网建立关联性；★22.酒店企业网提供公司介绍、最新动态、客房一览、餐馆服务、康乐设置、会议设施、联系方式；由经营者进入酒店企业网后台维护，展示酒店风貌；★23.系统应包含如下教学资源：【教学设计与课件】（1）前厅概述（2）前厅预定服务与管理（3）前厅接待与销售管理（4）前厅礼宾服务与管理（5）前厅住店服务与管理（6）商务中心与总机服务（7）前厅收银（8）结账服务（9）前厅信息沟通与协调等；【动漫课程资源包】1. 国宾接待之安保准备篇（2）国宾接待之安保接待篇（3）行李给我您放心（4）行李遗失我帮您（5）团队行李抵店服务（6）酒店用车预订（7）团队行李离店服务（上）（8）团队行李离店服务（下）（9）找不到主人的礼物（10）散客叫醒服务（11）前台换房九步曲（12）快速离店的处理。

**【其他要求】****1、要求投标人提供由国家版权中心颁发的酒店经营管理模拟仿真实训系统著作权证书复印件；** | 套 | 1 |
| 54 | 客房控制硬件 | RCU主机包含：1.含电能检测模块实现酒店房间的电能检测功能。配合客户端软件实现电能曲线绘制。1. 强电输出支持1路30安继电器输出；继电器输出，3路为一组；最多支持6组18路负载输出；每路强电输出均有保险管保护；控制信号连接方式：通过IDE排线方式与主控板连接；3.调光标准配置，支持可控硅调光；可控硅调光负载类型，双路调光，白炽灯最大400W；强电板设计有3组调光模块接口；调光ID可以自动识别；调光模块固定方式：铜螺柱固定， IDE排线连接；调光模块易安装及更换；4.ELV输入输出24路按键输入和24路LED输出；24路按键可以随机配置为场景按键，服务请求按键，自复位按键，红外，门磁，干接点card；输出输出连接方式，使用4连体网口接线方式；1路 门铃按键；24路LED指示，灯光跟随负载的方式可以配置同向，反向；1个 门铃信号输出；5.网络部分1个以太网络接口，10M/100M自适应；6.外设二路RS485扩展接口；温控器（支持2.A.V703.1675.00常规机型；支持RS485插卡取电模块接入RCU。联体房控相衬板、联体房控箱主机箱体，uv喷漆一级冷轧钢板。插卡取电电路板•专用卡取电：MF1卡专用,非系统授权卡无法取电，实现同一张卡开门和取电。•插卡灯光模式：支持插卡开启客房欢迎灯光模式；•延时断电：离房延时15秒自动关闭受控灯具和电器，人性化方便客人的同时亦能使用电更安全，节约了能源；门铃安装简单方便，免装电池，直接接12V电源。规格尺寸:颜色可选门铃安装方式：挂壁或用双面胶粘贴 ，专用门铃(放置在天花板上）温控器1、安装方式：标准86型底盒安装；2、外壳材料：PC面板为防火PC+ABS；3、设计特点：高精度数字式温度传感芯片，温控更准确4、机械式按键、图形化显示，界面友好，操控简单5、弱电控制，大液晶显示；强弱电完全隔离，使用更安全。6、两管、四管皆可控制，冷暖、高中低风速可调7、远程联网控制；门磁特点：外观漂亮，抗振性主要材料：ABS外壳；OKI干簧管;颜色：可选微波感应开关数字智能程序分析技术，进口高端传感器，灵敏度可调以适应不同环境工作电压：12V。红外探测器功能特点：吸顶安装全方位自动温度补偿三级脉冲计数可调节，方便不同的环境安装动态阀值调节技术，有效地防止干扰报警输出NC/NO可选，适应不同的报警主机采用高精度的微波和双元红外探测装置微处理器模糊逻辑数字处理SMT工艺。

双向自动精密数码化温度补偿，超级立体防误报专利技术防宠物、抗白光、抗手机干扰可以高效准确探测人体移动加配万向支架，多种探测方位，安装简易外型时尚精致，适合家用、商用防盗报警房卡客控取电用，可与多种类型的门锁系统兼容，读取门锁卡的预置信息，实现开门等功能，还可与梯控、停车场等一卡通设备。读卡器写客控房间取电卡片程序，只能写客控取电程序。门显室外机标准86型底盒安装；安装在门外墙上；不带摄像头，显示清理/勿扰/门铃指示灯。互动猫眼室外机1、成像角度：水平120°2、86底盒安装。3.工作电压：DC 12V；4、功能：具有可视门镜、对讲、房号、勿扰、请清理、请稍候、触摸门铃等功能。互动猫眼室内机1.工作电压：DC 12V；2.功耗：待机时1.1W，一拖一时最大8W，单个室内分机最大6W。3.工作温度：-10℃——+55℃4.视频格式：AV格式5.显示屏：彩色液晶显示屏6、功能：具有可视功能、对讲功能、监视功能、夜视功能、开锁功能、防打扰功能、电话机功能。TV模块配合互动猫眼工作，可实现访客图像到电视。专用音响多媒体电话机1、产品是电话机和音响完美结合的多媒体音响电话2、具有酒店电话功能音响效果， 全频高品质喇叭，低音辐射振膜。3、清晰醒目的LCD显示屏，支持屏幕亮度调节；4、FM收音机、音乐播放、NFC蓝牙及蓝牙免提；5、支持Bluetooth 2.1+EDR，配对连接无需密码；6、内置NFC，智能手机（含NFC功能）一触即可连接音响蓝牙；7、USB充电：可为iPad、手机等便携设备充电；卫生间专用电话机无叉簧设计，多重防泼溅设计、防水防潮，挂断、重拨、保持功能，保持时有指示 ，可印刷酒店名称及电话指南的大面板 ，兼容于所有主流酒店交换机的信息灯——留言指示和振铃指示 ，桌壁两用 ，小巧型、低价位、功能特定机型 ，亚克力面板，高档、干净、整洁 ，抽拉式纸片，无需刀模，使用更方便预留灯光线材、电视线、空调线等进行对接 | 套 | 1 |

**八、合同格式**

**政府采购货物类采购合同（参考）**

采购人（甲方）：

供货人（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

本项目经批准采用 采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方，为进一步明确双方的责任，确保合同顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

**第一条 产品的名称、规格、数量和价格**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 总合计 | 大写： 小写：  |

**第二条 产品的技术标准**（包括质量要求）；按下列第（ ）项执行：

（1）按国家标准执行；（2） 按部颁标准执行；（3）若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；（4）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

 乙方提供的和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的正式标准。

**第三条 产品的交货方法、到货地点和交货期限**

1、交货方法，按下列第（ ）项执行：

（1）乙方送货上门；（2）乙方代运；（3）甲方自提自运。

2、到货地点：

3、产品交货期限：

**第四条 合同总价款**

1、合同总价款（大小写）：

2、总价应包含：

**第五条 付款方式：**本合同以人民币付款。

具体付款方式： 详见采购文件 。

**第六条 验收方法**

1、乙方提供货物后，在 天内通知甲方组织验收。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2、甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3、验收按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）文件执行。

**第七条 违约责任**

1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的   （通用产品的幅度为1%－5%，专用产品的幅度为10%－30%）的违约金。

2、乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款    %（通用产品的幅度为1%-5%专用产品的幅度为10%-30%）的违约金。

4、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

5、任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款 %违约金。

**第八条 履约保证金**

1、本项目履约保证金为 （人民币）。

2、履约保证金退还：货物验收合格后一次性退还。

**第九条 合同生效**

1、本合同自甲乙双方当事人签字盖章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。

2、本合同一式 份**。**

**第十条 售后服务及技术支持**

乙方应提供完善全面的技术支持和售后服务，否则甲方根据乙方违约情况从乙方的履约保证金中扣除部分或全部作为补偿。

1、保修

乙方对其所提供的货物免费保修 年，保修期从 开始。乙方应在接到报修通知后 小时内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后 小时内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2、维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

**第十一条 合同有效期**

本合同自 年 月 日至 年 月 日有效。

**第十二条 争议解决**

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请政府采购监督管理机关调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向阜阳仲裁委员会申请仲裁。（2）向甲方所在地的人民法院起诉。

**第十三条 其他**

**第十四条** 本合同共叁页，壹拾肆条。

采购人（甲方）： 供货人（乙方）：

（公章） （公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

 年 月 日 年 月 日

**第二章 报价文件**

 **项目名称**

**报 价 文 件**

**项目编号：**

**采购人：**

**供应商： （盖单位章）**

 **法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）**

 **年 月 日**

**一、法定代表人授权书**

本本授权书声明： 公司（工厂）（纳税人识别号： ）的（法人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）授权本公司（工厂） （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加

采购项目活动（项目编号： ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法人代表签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

供应商名称(加盖公章)：

授权委托日期：

**附件：供应商法定代表人、被授权代表人身份证复印件及联系方式**

**二、报价函格式**

致： （采购人名称）

1、按询价文件规定提供交付的货物（包括安装调试售后服务等工作）投标报价总价为（大写） （小写） 元人民币。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于询价文件要求的日期内完成货物调试，并交付买方验收、使用。

3、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

4、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

供 应 商： （公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

**三、供应商诚信承诺书**

我单位参加本次政府采购活动，郑重承诺如下：

 1.本次政府采购提供的所有资料都是真实有效、准确完整的，并按时接受资格审查，如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和中标（成交）候选人资格。

2．本次参与政府采购绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经查证属实，同意取消投标和中标（成交）候选人资格并承担相应的法律责任。

3．本次采购如我单位为中标（成交）候选人，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃中标候选人资格，否则承担相应法律责任。

出现上述情形之一的，我方同意一定期限内不参与阜阳市颍州区公共资源交易活动，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。

供 应 商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

**四、货物报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 单价 | 数量 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**五、技术规格响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 询价文件要求 | 供应商填写 | 响应情况 |
| 技术参数 | 数量 | 技术参数 | 数量 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注意：1、供应商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“供应商填写”栏中。

2、供应商必须根据自己所投产品与“询价文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来。

**六、资格证明材料**

（询价文件规定资格审查材料及采购需求中须提供的证明、证件材料的复印件）

**采购人、政府采购技术合作单位、监督部门意见**

|  |
| --- |
| 本次询价文件，我们确认。我单位联系电话、联系人详见本项目询价文件。采购人： 阜阳科学技术学校 联系人： 贺子刚、王德森 电 话： 13965583098、13030681703 （单位盖章）  2018年04月23日 |
| 政府采购技术合作单位：安徽正诚项目管理有限公司 联 系 人：李梅、宋子龙 联系电话：0558-6687999  （单位盖章） 2018年04月23日 |
| 监督管理部门：阜阳市颍州区招标投标监督管理局（单位盖章） 2018年04月23日 |